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PRZEDMIAR





                                       REMONT DROGI GMINNEJ – RZECZKÓW,  długość 540 m
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OBMIAR

L  Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
P- :
Remont drogi gminnej we wsi Rzeczkéw, dtugo$¢ 540 m 2011
1 PODBUDOWA
1 KNNR 6  Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mech. w ~ m2
d.10103-01 gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2200 m2 2200.00
1 RAZEM 2200.00
2 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych stab. mech. m?
d.10113-05 'wg PN-S-06102:1997 gr. 10 cm
12200 m2 2200.00
RAZEM 2200.00
3 KNNR 6 Skropienie asfaltem podbudowy m2
d.11005-07
2011 m2 2011.00
RAZEM 2011.00
2 'NAWIERZCHNIA N
4 KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN §m2
d.2/0309-02 13108-10gr. 5cm 1
| 1930 m2 1930.00.
| RAZEM 1930.00
3 ROBOTY UZUPELNIAJACE
5KNNR 6 Mechaniczne uzupelnianie, profilowanie poboczy gruntowych m2
d.31301-01 1
540 m?2 540.00
| 'RAZEM 540.00
6 KNNR 6 Zageszczanie poboczy gruntowych m2
d.3/1301-02 ‘
| 540 m2 540.00
RAZEM = 540.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 22821 dla Jacek Kiliman






