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Załącznik 12

Nr sprawy: ZP.271.14.2019
PRZEDMIAR

TEODORÓW

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Przebudowa drogi we wsi Teodorów - etap II
	
	

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	
	

	
	
	0.335
	km
	0.34
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.34

	2
	
	REMONT PRZEPUSTU
	
	

	2 d.2
	KNNR 1 0210-03
	Wykopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop pod wymianę części przelotowej przepustu km 0+332 wraz z rozbiórką istn. rur betonowych i transportem na odl. do 5 km
	m3
	
	

	
	
	22.5
	m3
	22.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.50

	3 d.2
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie
	m2
	
	

	
	
	10
	m2
	10.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.00

	4 d.2
	KNNR 6 0113-02
	Ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.
o grubości 20 cm pod część przelotową przepustu
	m2
	
	

	
	
	10
	m2
	10.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.00

	5 d.2
	KNNR 6 0605-06
	Część przelotowa przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 40 cm
	m
	
	

	
	
	10
	m
	10.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.00

	6 d.2
	KNNR 6 0605-03
	Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm
	szt
	
	

	
	
	2
	szt
	2.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.00

	7 d.2
	KNNR 1 0214-03
	Zasypanie mechaniczne wykopów z zagęszcz. zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
	m3
	
	

	
	
	15.8
	m3
	15.80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.80

	8 d.2
	KNNR 6 1302-02
	Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu z namułu do 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu
	m
	
	

	
	
	20
	m
	20.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.00

	3
	
	PODBUDOWA
	
	

	9 d.3
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	
	

	
	
	1361
	m2
	1361.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1361.00

	10 d.3
	KNNR 6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm
	m2
	
	

	
	
	1361
	m2
	1361.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1361.00

	4
	
	NAWIERZCHNIA JEZDNI
	
	

	11 d.4
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego
	m2
	
	

	
	
	1361
	m2
	1361.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1361.00

	12 d.4
	KNR AT03 030204
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PNEN 13108-1 o grubości 5 cm
	m2
	
	

	
	
	1192.5
	m2
	1192.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1192.50

	5
	
	POBOCZA 
	
	

	13 d.5
	KNNR 6 1301-01
	Uzupełnienie poboczy gruntem kat. II (pospółką) na grubość średnio 10 cm wraz z profilowaniem mechanicznym
	m2
	
	

	
	
	512.5
	m2
	512.50
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	RAZEM
	512.50

	14 d.5
	KNNR 6 1301-02
	Mechaniczne zagęszczanie poboczy z gruntu kat. II
	m2
	
	

	
	
	512.5
	m2
	512.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	512.50
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