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Nr sprawy : ZP.271.14.2019
PRZEDMIAR
   Kalinów 2019
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Przebudowa drogi gminnej Kalska Wola - Kalinów
	
	

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	
	

	
	
	0.99
	km
	0.99
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.99

	2 d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. gr. 4 cm mechanicznie z transportem destruktu na odległość do 5 km
	m2
	
	

	
	
	3100
	m2
	3100.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3100.00

	3 d.1
	KNNR 6 0801-02
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm lub bruku polnego mechanicznie z transportem gruzu na odległość do 5 km
	m2
	
	

	
	
	3100
	m2
	3100.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3100.00

	2
	
	PODBUDOWA
	
	

	4 d.2
	KNNR 6 0101-03
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-III na całej szerokości jezdni
	m2
	
	

	
	
	3952
	m2
	3952.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3952.00

	5 d.2
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	
	

	
	
	3952
	m2
	3952.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3952.00

	6 d.2
	KNNR 6 0111-01
	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2.5MPa, warstwa gr. 15 cm (z betoniarki)
	m2
	
	

	
	
	3952
	m2
	3952.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3952.00

	7 d.2
	KNNR 6 0113-02
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31,5)
	m2
	
	

	
	
	3952
	m2
	3952.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3952.00

	3
	
	NAWIERZCHNIA JEZDNI
	
	

	8 d.3
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego
	m2
	
	

	
	
	3952
	m2
	3952.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3952.00

	9 d.3
	KNR AT03 030204
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PNEN 13108-1 o grubości 5 cm
	m2
	
	

	
	
	3645
	m2
	3645.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3645.00

	4
	
	POBOCZA 
	
	

	10 d.4
	KNNR 6 0103-03
	Przygotowanie podłoża gruntowego pod pobocza wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem mechanicznym
	m2
	
	

	
	
	1545
	m2
	1545.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1545.00

	11 d.4
	KNNR 6 0113-05
	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 (dolomit) stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm
	m2
	
	

	
	
	1545
	m2
	1545.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1545.00

	12 d.4
	KNNR 6 1301-02
	Mechaniczne zagęszczanie poboczy z kruszywa łamanego
	m2
	
	

	
	
	1545
	m2
	1545.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1545.00
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