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PRZEDMIAR

	        REMONT DROGI GMINNEJ - UL. KRZYWEJ W BĘDKOWIE, długość 180 m


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Remont drogi gminnej - ul. Krzywej w Będkowie, długość 180 m (2011)

	1
	
	PODBUDOWA

	1

d.1
	KNNR 6

0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

674
	m2
m2
	674.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	674.00

	2

d.1
	KNNR 6

0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 10 cm

674
	m2
m2
	674.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	674.00

	3

d.1
	KNNR 6

1005-07
	Skropienie asfaltem podbudowy

674
	m2
m2
	674.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	674.00

	2
	
	NAWIERZCHNIA

	4

d.2
	KNNR 6

0309-02
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN

13108-1 o gr. 5 cm

615
	m2
m2
	615.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	615.00

	3
	
	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

	5

d.3
	KNNR 6

1301-01
	Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych

180
	m2
m2
	180.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	180.00

	6

d.3
	KNNR 6

1301-02
	Zagęszczanie poboczy gruntowych

180
	m2
m2
	180.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	180.00

	7

d.3
	KSNR 6

0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

3
	szt.
szt.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	8

d.3
	KSNR 6

0702-05
	Pionowe znaki drogowe - A-7 (2 szt.), A-12a

3
	szt.
szt.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00


