ZAŁĄCZNIK NR 11




               PRZEDMIAR




              REMONT DROGI GMINNEJ KALINÓW - RZECZKÓW, długość 130 m

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Remont drogi gminnej we wsi Kalinów - Rzeczków, długość 130 m 2011

	1
	
	PODBUDOWA

	1

d.1
	KNNR 6

0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

479
	m2
m2
	479.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	479.00

	2

d.1
	KNNR 6

0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 10 cm

479
	m2
m2
	479.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	479.00

	3

d.1
	KNNR 6

1005-07
	Skropienie asfaltem podbudowy

479
	m2
m2
	479.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	479.00

	2
	
	NAWIERZCHNIA

	4

d.2
	KNNR 6

0309-02
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN

13108-1 o gr. 5 cm

437
	m2
m2
	437.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	437.00

	3
	
	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

	5

d.3
	KNNR 6

1301-01
	Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych

130
	m2
m2
	130.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	130.00

	6

d.3
	KNNR 6

1301-02
	Zagęszczanie poboczy gruntowych

130
	m2
m2
	130.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	130.00

	7

d.3
	KSNR 6

0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

5
	szt.
szt.
	5.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.00

	8

d.3
	KSNR 6

0702-05
	Pionowe znaki drogowe - A-7, U-3a, A-6b, A-6c

5
	szt.
szt.
	5.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.00


