Załącznik nr 10





     PRZEDMIAR  
	           REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI KALINÓW - O.S.P., długość 122 m


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Remont drogi gminnej we wsi Kalinów - OSP, długość 122 m 2011

	1
	
	PODBUDOWA

	1

d.1
	KNNR 6

0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

493.6
	m2
m2
	493.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	493.60

	2

d.1
	KNNR 6

0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 10 cm

493.6
	m2
m2
	493.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	493.60

	3

d.1
	KNNR 6

1005-07
	Skropienie asfaltem podbudowy

493.6
	m2
m2
	493.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	493.60

	2
	
	NAWIERZCHNIA

	4

d.2
	KNNR 6

0309-02
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN

13108-1 o gr. 5 cm

455
	m2
m2
	455.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	455.00

	3
	
	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

	5

d.3
	KNNR 6

1301-01
	Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych

122
	m2
m2
	122.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.00

	6

d.3
	KNNR 6

1301-02
	Zagęszczanie poboczy gruntowych

122
	m2
m2
	122.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122.00

	7

d.3
	KSNR 6

0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

2
	szt.
szt.
	2.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.00

	8

d.3
	KSNR 6

0702-05
	Pionowe znaki drogowe - A-7, D-4a

2
	szt.
szt.
	2.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.00


